|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Измельчитель веток и сучьев Greenmech CS 100 TMP** | | | | |
| S:\ДОРОЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ\Бурундук Мек\Greenmech CS100TMP-2.jpg | **Уважаемый клиент!**  Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию Британский Измельчитель Green Mech.  Оборудование Green Mech известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. | | | |
| Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования Green Mech бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!  Существуют различные варианты комплектации:   1. Измельчитель с двигателем 18 л.с. и электрическим стартером; 2. Измельчитель с двигателем 16 л.с. и ручным кикстартером; 3. Измельчитель, работающий от ВОМ трактора; 4. Измельчитель, работающий от гидравлики (по запросу). | | | |  | | --- | | [Смотрите видео Green Mech в России](https://www.youtube.com/watch?v=oS5yWP-p6R0) | | |
|  | | | | |
| Стоимость измельчителя: уточняйте | | | | |
| Срок поставки: уточняйте | | | | |
| Базис поставки: г. Ярославль | | | | |
| Гарантия: 12 месяцев | | | | |
|  | | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\ГринМек1.png | | S:\РЕКЛАМА\Сапрыкина\Дорожке\награды и патенты\итог\ГринМек2.png |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S:\ДОРОЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ\Бурундук Мек\Greenmech CS100TMP-3.jpg | Измельчитель веток и сучьев на трактор  Greenmech CS 100 TMP | | | |
|  | | | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  | CS 100 TMP | | Толщина ветки | 100mm | | Привод | ВОМ трактора, 540 об/мин | | Требования к трактору | 15 - 30hp | | Тип измельчителя | барабанный | | Ножей | 2 | | Производительность, тн/час | 2 | | Размер входного желоба | 600mm x 450mm | | Размер входного окна | 160mm x 315mm | | Дальность вылета щепы | Регулируемая | | Сцепление | Ручное включение | | Длина | 804mm | | Ширина | 1846mm | | Высота | 1554mm | | Вес | 195kg | | Звуковое давление | 94dB(A) | | Гарантийный период | 36 месяцев | | | Измельчитель барабанного типа |  | |
|  | |  |

**Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по Измельчителям Green Mech:**

|  |  |
| --- | --- |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Презентация завода Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/1Q9kROvyZepNeOGeBZO2BDc6PlY0UKU7f/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Общий каталог измельчителей Green Mech.jpg](https://drive.google.com/file/d/10gBEusmcD1xscBgakLe90c29OBnjNul4/view?usp=sharing) |
| [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Сравнение лезвий.jpg](https://drive.google.com/file/d/1uwkYmm-O2PHvgnvHaXcVSryZdcP3BYeK/view?usp=sharing) | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Карта продаж измельчителей Green Mech.jpg](http://greenmechrus.ru/contacts.php) |
|  | [S:\Дорожный департамент\Коммерческие FERRI\Коммерческие оф завод\2018\Список карточек для последней страницы КП\всё остальное\Измельчители Green Mech\Выгодный лизинг.jpg](https://drive.google.com/file/d/1_YUSaKXzewQZhT-AaizAEoWtvS6llCIc/view?usp=sharing) |